2021年第2季度遂宁市环境质量公告

一、城区环境空气质量状况

本季遂宁市城区环境空气质量47天优、37天良、7天轻度污染，空气质量达标率为92.3%，主要污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的季均值分别为9.2微克/立方米、18.3微克/立方米、37.1微克/立方米、21.9微克/立方米、0.6毫克/立方米和146.0微克/立方米。同比CO、O3、PM10、PM2.5浓度分别下降了25.0%、8.2%、25.8%、16.7%，NO2浓度上升了3.4%，SO2浓度持平。各测点主要污染物浓度详见表1。

表1 2021年2季度遂宁市城区环境空气质量主要污染物浓度

点位	二氧化硫季均浓度(微克/立方米)	二氧化氮季均浓度(微克/立方米)	可吸入颗粒物(PM10)季均浓度(微克/立方米)	细颗粒物(PM2.5)季均浓度(微克/立方米)	一氧化碳季均浓度(毫克/立方米)	臭氧季

均浓度(微克/立方米)	环境空气质量综合指数
监测站	9.9	18.2	39.6	22.4	0.7	143.6	2.83
美宁食品公司	9.2	22.2	37.9	22.6	0.6	141.0	2.82
行政

中心	8.6	14.5	34.2	20.7	0.6	150.3	2.63
石溪浩	6.3	21.2	43.0	17.5	0.6	145.2	2.68
全市

平均	9.2	18.3	37.1	21.9	0.6	146.0	2.75
注：1.城市环境空气评价执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）。

2.环境空气质量综合指数是描述城市环境空气质量综合状况的无量纲指数，综合考虑了各项污染物的污染程度。环境空气质量综合指数越大，表明综合污染程度越重。

3.臭氧月平均值为日最大8小时平均浓度值第90百分位数，一氧化碳月平均值为每日平均浓度值第95百分位数。

4.石溪浩（对照点）未参与全市统计。
二、降水质量状况

本季度共采集雨样18个，总雨量（采样量）138.5mm，降水pH值范围5.76～7.77，降水pH均值6.71，本季无酸雨出现。与去年同期相比，总雨量（采样量）减少了41.1mm，降水pH值有所降低，酸度有所升高。

三、地表水水质状况

本季度，遂宁市9个国、省控地表水监测断面（含2个长江经济带断面和1个趋势科研断面）水环境质量状况、主要污染指标、环比和同比情况见表2。

表2 2021年2季度遂宁河流水质评价结果表

断面名称	所在地	断面类别	规定

类别	上季度

类别	上年

同期	本季度

类别	主要污染指标/超标倍数	单独评价指标/超标倍数
红江渡口	蓬溪县	国控	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	/	/
玉溪	重庆潼南	国控	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	/	/
跑马滩	安居区	国控	Ⅲ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅲ	/	/
大安	安居区	国控	Ⅲ	Ⅳ	Ⅳ	Ⅳ	化学需氧量/0.04	/
郪江口	大英县	国控	Ⅲ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅳ	化学需氧量/0.09	/
梓江大桥	射洪市	国控	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	/	/
白鹤桥	安居区	省控（长江经济带）	Ⅲ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	五日生化需氧量/0.90、化学需氧量/0.82、高锰酸盐指数/0.77	/
涪山坝	蓬溪县	省控（长江经济带）	Ⅲ	Ⅴ	劣Ⅴ	Ⅴ	总磷/0.84、化学需氧量/0.32	/
米家桥	船山区	省控(趋势科研)	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	/	/
注：1. 地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）。

2. 21项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒。

3. 超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。

4. 红江渡口、玉溪、跑马滩、大安、郪江口和梓江大桥6个国控断面采用国家反馈的采测分离数据进行评价。
四、饮用水水源地水质状况

本季度，遂宁市（含县、市、区）集中式饮用水水源地监测断面的水质情况见表3。

表3 2021年2季度遂宁市集中式饮用水水源地水质监测结果

所在地	水源地

断面名称	水源地

类型	水量达标率（%）	主要污染指标	单独评价指标超标项目
上年同期	上季度	本季度
船山区桂花镇	桂花	河流	100	100	100	/	/
蓬溪县	川主庙一级保护区边界	湖库	100	100	100	/	/
射洪市	龙滩村	河流	100	100	100	/	/
安居区	高滩坝	河流	100	100	100	/	/
大英县	寸塘口	湖库	100	100	100	/	/
大英县	庙子山	河流	/	100	100	/	/
注：1. 城市集中式饮用水水源地水质评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22号）。

2. 地表水饮用水源地水质监测项目为：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项）。

3. 单独评价指标为总氮、粪大肠菌群。
五、城区声环境质量状况

本季度，各类功能区昼间、夜间监测点次达标率统计见表4。

表4 2021年2季度城市功能区声环境质量状况

功能区类别	1类	2类	3类	4类
昼	夜	昼	夜	昼	夜	昼	夜
达标点次	2	2	5	5	2	2	2	2
监测点次	2	2	5	5	2	2	2	2
达标率(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
注：1. 声环境质量评价采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《环境噪声监测技术规范/城市声环境常规监测》（HJ640-2012）。

2. 遂宁市城市声环境功能区分为4类。1类区：指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。2类区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。3类区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。4 类区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域。